<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="base_setup" id="$1}Lvdv9MDrMOS6-O2Ze" x="318" y="41"><statement name="DO"><block type="serial_begin" id="$^Hz!l*h_oet7Kxyd]ih"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><shadow type="math_number" id="3]zl/=RT6-w3UqMP1EzI"><field name="NUM">9600</field></shadow></value></block></statement></block><block type="cb_bluetooth" id="#A=N9]k_PXI=l[,g-6jt" x="318" y="132"><field name="VAL">val</field><value name="PIN1"><shadow type="pins_digital" id="15sb.#/[cq8WJi6a?.Nx"><field name="PIN">0</field></shadow></value><value name="PIN2"><shadow type="pins_digital" id="1yvCH3=+cLTerfDLS;{u"><field name="PIN">1</field></shadow></value><statement name="DO"><block type="serial_println" id="p!O-hMLA{0f2(SAh+Hh}"><field name="serial_select">Serial</field><field name="new_line">println</field><value name="CONTENT"><block type="variables_get" id="ZyOcK0u0^}@mO=xQ6N69"><field name="VAR">val</field></block></value></block></statement><next><block type="controls_if" id="?(rr,i#iS8x97@OJ2v#5"><mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" elseif="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z+@VCv^C;R)31pdP@Q8o"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="/5Nbb_8+6K#FXhVf=U0s"><field name="VAR">val</field></block></value><value name="B"><block type="text_char" id="frTGh.U,qWTqS/YqfDfE"><field name="TEXT">a</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="inout_digital_write2" id="d^K.ljI~AR`3OWG~LxhT"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="KE-dO!JNM2glrlUn9Q6C"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="3Hsg~4i@{B@l;C(^]1_a"><field name="BOOL">HIGH</field></shadow></value></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_compare" id="k0xdv)Ob~:d$D8@1*-00"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="ubf7WwP_=/+5(zXqv::o"><field name="VAR">val</field></block></value><value name="B"><block type="text_char" id="?**+/pd.O1[Cjiq]R^PL"><field name="TEXT">b</field></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="inout_digital_write2" id="bk_|UuO=ai@!V~mPIs30"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="hdyv8#W!bHt}O/A6*$]^"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="-dz%WC0]fEJ@wQ#5,K5A"><field name="BOOL">LOW</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></xml>