<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="base_setup" id=",bNEqWc%M~,(5)*xan9j" x="-118" y="61"><statement name="DO"><block type="serial_begin" id="[,DR0*wjZM+RFXuW@G;?"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><shadow type="math_number" id="6d]#aL)P665EjKpPVR5:"><field name="NUM">9600</field></shadow></value><next><block type="variables_declare" id="l{?3xNOdt7}bzQ4HzgPF"><field name="variables_type">global_variate</field><field name="VAR">item</field><field name="TYPE">int</field></block></next></block></statement></block><block type="variables_set" id="@/E`8L=8cwTJH($_z,.Z" x="-121" y="183"><field name="VAR">item</field><value name="VALUE"><block type="cb_steam" id="L,[Ek`2-z$0Z+u.?vKB5"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="Y^:wf72lbP(Em20pX=~;"><field name="PIN">A2</field></shadow></value></block></value><next><block type="serial_println" id="/0@;XjukIaQT/;`~GV%Y"><field name="serial_select">Serial</field><field name="new_line">println</field><value name="CONTENT"><block type="variables_get" id="j7`YO@vlH6^vO;cIqyuk"><field name="VAR">item</field></block></value><next><block type="base_delay" id="^+2~[d6?C1h[XZvlU!6$"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="F[b]A0/e3ZspHq_JoC%["><field name="NUM">500</field></shadow></value><next><block type="controls_if" id="mE0l3NIMl?@0%m8[7@Pw"><mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="TTt3V(c{^9AmDx:^E*!U"><field name="OP">GTE</field><value name="A"><block type="variables_get" id="/!^)V@1K%=x^Unht`D[~"><field name="VAR">item</field></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="[k|etTka`}m!Q`h(ib]P"><field name="NUM">700</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="cb_w_buzzer" id="+(i4k;aE4B7d+1cd8Sn}"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="!leeOT`5Bn1k(T=H)l$L"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="S.Lf|MMWF[Um-xk?0y*="><field name="STAT">262</field></shadow></value><next><block type="cb_w_notone" id="~qiQqbcnlxu]pvC,#^3|"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="R:w=L48B)!2ea.!aD4$_"><field name="PIN">3</field></shadow></value><next><block type="base_delay" id="d1vq0L@AdV=WUrC-UI!Y"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="BJ2E9?]vnlM0ee}ftTo."><field name="NUM">200</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="+.S9Y0P{Ipd7R4`od:1="><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="q*4#UOH#XM!Ri8QYb0r="><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="!6tAMx]lZ*_vQq9l}]YY"><field name="STAT">262</field></shadow></value><next><block type="cb_w_notone" id="E2OQ8Yjij+gD~gPm(9u)"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="Eh[]dfPYRwCJX^@sf+-/"><field name="PIN">3</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="cb_w_notone" id="u1Sn6|MP][D)OSM%z=L`"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="3=Z%H9u^S!2ACCUX`L:."><field name="PIN">3</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>