<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="base_setup" id="zvLp%,AP~kz+G4^?CkE(" x="-424" y="-78"><statement name="DO"><block type="serial_begin" id="xGQehV(mvVZ_/^}WWuo9"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><shadow type="math_number" id="TMx*Es$)#SSd#e}|j$K*"><field name="NUM">9600</field></shadow></value></block></statement></block><block type="serial_println" id="8vmj5Z4!f]LEWV.Uzqa4" x="-424" y="17"><field name="serial_select">Serial</field><field name="new_line">println</field><value name="CONTENT"><block type="cb_ir_g" id="DXt#jPkx+lN+i4lw]BaL"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="2Gnibr,42a$;w:HcQV]b"><field name="PIN">2</field></shadow></value></block></value><next><block type="base_delay" id="CKi:=k{1BhGH.?;?`zM?"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="/M[mEmJ%?UOg*(mjXrO|"><field name="NUM">500</field></shadow></value><next><block type="controls_if" id="/X*T9]R4YqqRH(xfV885"><mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D8;RvWCsP*@Q5CK;+J/v"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="cb_ir_g" id="c#^Hmxi;v@38rCl2`(kJ"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="vsU59OF2()AThtIc/kIk"><field name="PIN">2</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="=20k?EJ6UJmLM1q`:0?v"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="cb_motor001" id="n.]1i64y`F{vT%G`W]hR"><field name="STAT1">HIGH</field><value name="PIN1"><shadow type="pins_digital" id="XX}m_f:..vqq87l^zs2!"><field name="PIN">7</field></shadow></value><value name="PIN2"><shadow type="pins_digital" id="ZvJ5Da5S-{2$`?|TciLY"><field name="PIN">6</field></shadow></value><value name="pwmb"><shadow type="math_number" id="vQD)lp!x3vH/(|feMs:~"><field name="NUM">150</field></shadow></value><next><block type="inout_digital_write2" id="/DGC!L|?fd2sV%y`c;U?"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id=",L3aLiYw,.}k,}|IRpI9"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="CF*MsNpLs.{nXH=xABoK"><field name="BOOL">HIGH</field></shadow></value></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="cb_motor001" id="zxLro1$Stu$r,7@lFg.*"><field name="STAT1">LOW</field><value name="PIN1"><shadow type="pins_digital" id="H[V?@$GP$8D`5@h[3Ixy"><field name="PIN">7</field></shadow></value><value name="PIN2"><shadow type="pins_digital" id="T(M;1d[6`HdR3wYaGZmr"><field name="PIN">6</field></shadow></value><value name="pwmb"><shadow type="math_number" id="R*[b#4{WiS=gGWt=]PEa"><field name="NUM">0</field></shadow></value><next><block type="inout_digital_write2" id="3n7)PNH}N!b*Kq9qf}j,"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="DxddBr$c:m,|_d4st@.9"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="Tu_#OWa$H~J=Hx~:QcfY"><field name="BOOL">LOW</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>