<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="base_setup" id=",%-kmKBp*Ak|24n;w)w%" x="184" y="-45"><statement name="DO"><block type="inout_digital_write2" id="d5$g)-^B9[ipHZrMCw77"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="uisuu._@mJQvU:#qhXY;"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="}54$osv1`E!WZ*xy?vV3"><field name="BOOL">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type="inout_digital_write2" id="L9chggCMj~t.cv9:@,Mv" x="184" y="46"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="6UuHv]Ot;na)K+40m)KK"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="/s1nVsptf7HSntBBVZuv"><field name="BOOL">HIGH</field></shadow></value><next><block type="controls_delay" id="JmP:(V)c_C.hHzypnB0t"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="/}Fi7Wj]ji{rqet_AQSB"><field name="NUM">1000</field></shadow></value><next><block type="inout_digital_write2" id="V`z^v%R.s@Jype6KMtJ`"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="-Lt1_`DCzBglF.=Y!aWQ"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id="{N9LGM%(luU=W2fb08T["><field name="BOOL">LOW</field></shadow></value><next><block type="controls_delay" id="6w$v57z*upV!|$yPYC{."><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="Q.$YozTDY}O_`@=3??I4"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></xml>