<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="cb_w_buzzer" id="l[S=tylgNNZ)F=YC,QAG" x="-546" y="61"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="wz2prV}h$P3kEN((:`P^"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="MYGt^b_/=oY|Rh7Ne$fL"><field name="STAT">262</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="5%^FjFI0$EN{yMTtus?-"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="A}OG_#SkM9aUb~~G@;$P"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="T%`,[D-5c,~_B;9oPFMo"><field name="STAT">294</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="!Kkh[.N+AwynN_+ac5tM"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="or(].e+jK,gszW*P*$v5"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="}-O]OFa*dZSSAw5+G{]y"><field name="STAT">330</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="RS#5NJvkMSu}}IXjp^r]"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="h!]GnVUVu|[JUX4Zyg:W"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="Bm*vKFX=i08b[N,#h?A_"><field name="STAT">349</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="i~Elop_U=RA:C9BOSkZx"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="Yl~ne(P.uzChjScO~AQi"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="[a0rVoHbK.6f6I{RW.[7"><field name="STAT">392</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="XZS0(yoO@*FF9m-;oI@y"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="^(p`wQOo#*30L6dw#:w="><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="C1j72uX[zgZdy_HW.|CW"><field name="STAT">440</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="u]SLglLv?/bjqXZxLit/"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="Wgu8h}t${U)Pxj`GGyA6"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="(VQl9C-)D9jo/c[=;l.V"><field name="STAT">494</field></shadow></value><next><block type="cb_w_buzzer" id="G}T8CL]ev.kTh@HjE6bM"><field name="beat1">250</field><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="z]Md9)*#/)X6[cp4luM~"><field name="PIN">3</field></shadow></value><value name="FREQUENCY"><shadow type="cb_tone01" id="EtbQkt-Mwi!UWo3dhb?*"><field name="STAT">532</field></shadow></value><next><block type="cb_w_notone" id="4t=Ot;F(gTmqJGC.UJpr"><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="molMLX+p./=f]K?Shz3="><field name="PIN">3</field></shadow></value><next><block type="base_delay" id="B,2uCAv@-~hqry4%YGxJ"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="4!tC_hof(FyIJWQOHS(o"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>