<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="cb_1602lcd_init" id="G@6]OTPz|HhdImuhh.%d" x="-503" y="604"><field name="TYPE">16,2</field><field name="VAR">mylcd</field><value name="address"><shadow type="math_number" id=";GQJlREdQ70hg$SfPd-]"><field name="NUM">0x27</field></shadow></value><next><block type="cb_1602lcd" id="7]+B2KYM@P=DPvpwe~?d"><field name="VAR">mylcd</field><value name="TEXT"><shadow type="text" id="|^i+:-vgV6Ma[Ux5/67="><field name="TEXT">     keyes</field></shadow></value><value name="TEXT2"><shadow type="text" id="OQBVP)I%?CWbS(x9:%da"><field name="TEXT">  Hello,world!</field></shadow></value></block></next></block></xml>