<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="servo_move" id="TWj|/@QpgUddT1*|D0j|" x="-462" y="101"><field name="PIN">9</field><value name="DEGREE"><shadow type="math_number" id="xW@+*mh(D}Nri+]fHY?w"><field name="NUM">0</field></shadow></value><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="v~2{KFV%e+OElE`yU!$D"><field name="NUM">500</field></shadow></value><next><block type="servo_move" id="gMM3;Q76#E+xqAz;H.;$"><field name="PIN">9</field><value name="DEGREE"><shadow type="math_number" id="-%[mUc62hQm=3?K[Uy%P"><field name="NUM">90</field></shadow></value><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="~VNuQ{8;Hl4Z33wA;l/{"><field name="NUM">500</field></shadow></value><next><block type="servo_move" id="F~g!hkUds/j^S.pCmGub"><field name="PIN">9</field><value name="DEGREE"><shadow type="math_number" id="{a/6:7H8|3]UOGPL]1rZ"><field name="NUM">180</field></shadow></value><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="PQ(Ti!`MbEJlJ,esf?MD"><field name="NUM">500</field></shadow></value></block></next></block></next></block></xml>