<xml version="Mixly 2.0 rc2" board="Arduino AVR@Arduino/Genuino Uno" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="base_setup" id="bw$O|,^1EbgejVzZOy8k" x="-306" y="-267"><statement name="DO"><block type="inout_digital_write2" id="D*^)hMYPX%0B!|v!yxv="><value name="PIN"><shadow type="pins_digital" id="{]}}I5}syJ*K@WRuX5Pz"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="STAT"><shadow type="inout_highlow" id=",#=3#-|z`bOBdE?]4~}|"><field name="BOOL">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type="controls_for" id="9@rb~F3,1d8o_%c@p8,5" x="-308" y="-173"><field name="VAR">i</field><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="*i]]wg_;D:CttJDsBn(6"><field name="NUM">0</field></shadow></value><value name="TO"><shadow type="math_number" id="ZH_:sIV!Hh`.dP8{Spwa"><field name="NUM">255</field></shadow></value><value name="STEP"><shadow type="math_number" id="Z;mK896k;=HQu]ck*[I!"><field name="NUM">1</field></shadow></value><statement name="DO"><block type="inout_analog_write" id="-|lQj@e_G|%#T?BG4JBU"><value name="PIN"><shadow type="pins_pwm" id="[8rp][y3ox][~mP:*B4^"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="NUM"><shadow type="math_number" id="vo,P_F:G5lr62oVM(`rC"><field name="NUM">1</field></shadow><block type="variables_get" id="10Ssk:zjCi-,UJ+)=:0/"><field name="VAR">i</field></block></value><next><block type="controls_delay" id="bQ`$n/V/@?fvJ7VHqwY="><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="FAxUp[dh5=+?GIH+XEg_"><field name="NUM">5</field></shadow></value></block></next></block></statement><next><block type="controls_for" id=")vWhbB}vlEt:N}?{u%r]"><field name="VAR">i</field><value name="FROM"><shadow type="math_number" id="wp$o4h|+|vW+(S7HJ#D,"><field name="NUM">255</field></shadow></value><value name="TO"><shadow type="math_number" id="1~#4WS_-!/5{5POVyTsJ"><field name="NUM">0</field></shadow></value><value name="STEP"><shadow type="math_number" id="ayQUyegwq]W2ddMhE:F["><field name="NUM">-1</field></shadow></value><statement name="DO"><block type="inout_analog_write" id="PLurji#o}^A*~j(*NRbY"><value name="PIN"><shadow type="pins_pwm" id="O]r[Ycy=x{_Cp[$*WzA]"><field name="PIN">5</field></shadow></value><value name="NUM"><shadow type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow><block type="variables_get" id="s:u6uTr]TF)5$yJL}GxZ"><field name="VAR">i</field></block></value><next><block type="controls_delay" id="*8}JO:hM9g_xAoV`XR2X"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="-.?_$BkUUf]I%C}+1g%5"><field name="NUM">5</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></xml>