<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"9Ef-`Y]N(_H8*kZ~lRM]\" x=\"-117\" y=\"21\"><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"/T45?Y3MV2?*K.@QKxM{\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"mh^xLZVGgde46Bs|4s]s\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"erj50{9e@--?0%k7.8ZD\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"r.Id{]jG}92WqTUX+5)z\" x=\"-117\" y=\"102\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"=t:0=Mm5AlV2yQ,U}{kl\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"xFH;0nX8%h?2C^R]Hg=!\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"oU:SGIN7cfDi^=B=I5C!\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"`.[$d(S=B.N8?7n.?%Zl\"><field name=\"NUM\">4000</field></shadow></value><next><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"NUy.#6)9raCG0OKBfL`]\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"*bJXor8n4`kHoWMpFNc.\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"nBf)OpfrfsV{;!xWTZlV\"><field name=\"BOOL\">HIGH</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"jq2VLe{zs0%kB}|DqjF[\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"gxE,@ki.2C87h@xrhmLj\"><field name=\"NUM\">3000</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></xml>