<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"pf$jic}q-l{7NaPmV/1q\" x=\"-4300\" y=\"-349\"><statement name=\"DO\"><block type=\"variables_declare\" id=\"d[2]W53WYzvZWK=^S-Y9\"><field name=\"variables_type\">global_variate</field><field name=\"VAR\">val</field><field name=\"TYPE\">int</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"math_number\" id=\"z+F:Ld3X)Z@_mpl~};7M\"><field name=\"NUM\">0</field></block></value><next><block type=\"serial_begin\" id=\"wKh?Xc2FOn=tus[v7Z/o\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\"+(z=@$RHut:KSz50k)=a\"><field name=\"NUM\">9600</field></shadow></value></block></next></block></statement></block><block type=\"variables_set\" id=\"sg(2/$~nO!yQlF+]|)T4\" x=\"-4301\" y=\"-242\"><field name=\"VAR\">val</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"inout_analog_read\" id=\"Ppt{WIqfw{s|cFK3/5#*\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_analog\" id=\"S$yD2Le_v%w5ZnoEU28o\"><field name=\"PIN\">A0</field></shadow></value></block></value><next><block type=\"serial_print\" id=\"t[mEwQs(zubkMkTe|)Aw\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"new_line\">println</field><value name=\"CONTENT\"><block type=\"variables_get\" id=\"-,O@n/WDnS#jBsK`%;2S\"><field name=\"VAR\">val</field></block></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"fS$UZ*2+-#fGNQIIwWgc\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\")H?lA,Hr=f`FnJZ}@1M9\"><field name=\"NUM\">200</field></shadow></value></block></next></block></next></block></xml>