<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"~`7.UQexztVm[xIC2o_8\" x=\"-742\" y=\"-179\"><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\";$RmB;;*!^aF!+{k28gR\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"%LQXJinctR+PeUhAQ3lJ\"><field name=\"PIN\">8</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"3Pnk}i1:]TB?j4QBn2!p\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"c;RxnY+8Z7s@KGsag4wX\" x=\"-741\" y=\"-97\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"?f?#RIhL6Up?dAF9EUsJ\"><field name=\"PIN\">8</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"SCmb3}GA3g5V.~(pQkYG\"><field name=\"BOOL\">HIGH</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\",;i@XtkIZqrOC=n?PB?f\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"n9chwjdCdDC_E_?t.Yi;\"><field name=\"NUM\">500</field></shadow></value><next><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"E#MT;hyA_FJwV!P?q+kn\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"}.}IT9Hr}wXo!|[L^,Pr\"><field name=\"PIN\">8</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"IG~DGl)m?B9^RLM]u:BC\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"sMFy)Mo2+ZWxgTo(*s+=\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"kdg/zO}$FQxNw:.=~8lC\"><field name=\"NUM\">500</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></xml>