<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"~`7.UQexztVm[xIC2o_8\" x=\"-501\" y=\"-63\"><statement name=\"DO\"><block type=\"controls_for\" id=\"KT;/db8GAq5T%(PIq~oY\"><field name=\"VAR\">i</field><value name=\"FROM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"4W}c%NH1r;Ub7e{eboY?\"><field name=\"NUM\">2</field></shadow></value><value name=\"TO\"><shadow type=\"math_number\" id=\"{dI9D@gsDc(#SW0iGYzM\"><field name=\"NUM\">6</field></shadow></value><value name=\"STEP\"><shadow type=\"math_number\" id=\"~YNnjpgkeS4#aro=man8\"><field name=\"NUM\">1</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"3-vD[9m`e27wo.kbO5_H\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"f!*#5?H:#asxVJi59jS4\"><field name=\"PIN\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"RFY7Ueuh6LvNW=T;4MYW\"><field name=\"VAR\">i</field></block></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"S8#38zuYnIIZwRxxpnL2\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block><block type=\"controls_for\" id=\"CNy@v~[E{?J#7aIt{D-u\" x=\"-498\" y=\"76\"><field name=\"VAR\">i</field><value name=\"FROM\"><shadow type=\"math_number\" id=\":c/j:DgB8U~;WmEpyOH$\"><field name=\"NUM\">2</field></shadow></value><value name=\"TO\"><shadow type=\"math_number\" id=\"pYM9;OJh=4BEgH^sU|=c\"><field name=\"NUM\">6</field></shadow></value><value name=\"STEP\"><shadow type=\"math_number\" id=\"*?2j=)I7fDd#oS+r[/+o\"><field name=\"NUM\">1</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"oU1)3[OZi6Y$0|:h}oWn\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"f!*#5?H:#asxVJi59jS4\"><field name=\"PIN\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"*Im-R/1@/!dTs~E-CdVr\"><field name=\"VAR\">i</field></block></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"7L8RKv[cA5~AgmnA]bak\"><field name=\"BOOL\">HIGH</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"5}[t,,fn,p7z4MQ?7n.~\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"K!6$*XsD%DvE8{]uaaFx\"><field name=\"NUM\">200</field></shadow></value></block></next></block></statement><next><block type=\"controls_for\" id=\"Hp{LO$Gu[]Y{}8Z[S~y8\"><field name=\"VAR\">i</field><value name=\"FROM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"9*G^iD++Cb4-t.,y0iJ{\"><field name=\"NUM\">2</field></shadow></value><value name=\"TO\"><shadow type=\"math_number\" id=\"4Qd/nljn}NV$]Mn^,NbJ\"><field name=\"NUM\">6</field></shadow></value><value name=\"STEP\"><shadow type=\"math_number\" id=\"+zt|zKmxmVouJrY7*7D}\"><field name=\"NUM\">1</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"|`H6[iB_b=r_V{B0($Js\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"f!*#5?H:#asxVJi59jS4\"><field name=\"PIN\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"*ph}eYj^:#_}1U1AVA_0\"><field name=\"VAR\">i</field></block></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"Hd=5(n=i-f/Ld4{}}8?o\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"{zYH7d2M%rHeW;:+$=9J\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"9J*~te^cR~^?4Bx!lcY?\"><field name=\"NUM\">200</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></xml>