<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"pf$jic}q-l{7NaPmV/1q\" x=\"-3962\" y=\"-342\"><statement name=\"DO\"><block type=\"variables_declare\" id=\"H,}YY}n;`c(rxizLPf=h\"><field name=\"variables_type\">global_variate</field><field name=\"VAR\">val</field><field name=\"TYPE\">int</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"math_number\" id=\"tbfezWp}Q6sw%{NBL5l?\"><field name=\"NUM\">0</field></block></value><next><block type=\"serial_begin\" id=\"8PQ)+dXG(O5)U(c0K0jB\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\"5HvuMYrLqX;tdONiRGHm\"><field name=\"NUM\">9600</field></shadow></value></block></next></block></statement></block><block type=\"variables_set\" id=\"l)4+q(3cw^GiMU!d93z7\" x=\"-3961\" y=\"-235\"><field name=\"VAR\">val</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"inout_analog_read\" id=\"zEYZ-w.;%gBRXwE,Jv=w\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_analog\" id=\"84)dk^)|N0W6l[eei!30\"><field name=\"PIN\">A1</field></shadow></value></block></value><next><block type=\"serial_print\" id=\"uZzNM7~/B8F[}]/xj7Sf\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"new_line\">println</field><value name=\"CONTENT\"><block type=\"variables_get\" id=\"5i;e4]SD6#FM:1-V,v/N\"><field name=\"VAR\">val</field></block></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"r*X!Z}D7u}NLCJ1?CUCq\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"yy=Z)^XP(D_h~J)wN3UF\"><field name=\"NUM\">100</field></shadow></value></block></next></block></next></block></xml>