<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"a@j.ja)EEpvF0X0{jPU=\" x=\"-396\" y=\"17\"><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_analog_write\" id=\"6!o4V@[k~SlYbIrG/Ss5\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_pwm\" id=\"BlP3(},DeGg_k,.^4[,5\"><field name=\"PIN\">6</field></shadow></value><value name=\"NUM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"x$U{{-YV5,$6`1vU@iRu\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"controls_for\" id=\"?r@yb76/ZN~tp?/e,f2T\" x=\"-395\" y=\"98\"><field name=\"VAR\">i</field><value name=\"FROM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"]VJ[VNYzA}=:nBJk{e~5\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow></value><value name=\"TO\"><shadow type=\"math_number\" id=\"YIyx6e-]icy}Y.H/F8XS\"><field name=\"NUM\">255</field></shadow></value><value name=\"STEP\"><shadow type=\"math_number\" id=\"lr3Z[eVZa^{96Z(q{)do\"><field name=\"NUM\">1</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_analog_write\" id=\"}lraMsLUp{w:..NiJBJ5\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_pwm\" id=\"[Bm8B6p@UjF-%PsXzxBA\"><field name=\"PIN\">6</field></shadow></value><value name=\"NUM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"pSg7|6Yv:K:UNx1[|jHl\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"HvY2:$gL4$Rw|mo`Xq6g\"><field name=\"VAR\">i</field></block></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"*O=js]yIwoiB2#Ua=f6e\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"fV};Fo0!^b6$;oYKlRb9\"><field name=\"NUM\">5</field></shadow></value></block></next></block></statement><next><block type=\"controls_for\" id=\"QRd^i*U@zEL0PwF:YDR9\"><field name=\"VAR\">i</field><value name=\"FROM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"/^pqV@``n1X3Z~8XKh;p\"><field name=\"NUM\">255</field></shadow></value><value name=\"TO\"><shadow type=\"math_number\" id=\";uZaU~,6GqT|cmpf84=L\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow></value><value name=\"STEP\"><shadow type=\"math_number\" id=\"x+EEoA//dseKvtAI;uWH\"><field name=\"NUM\">-1</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_analog_write\" id=\"=p^~i@d50Q8fpI;b(p2k\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_pwm\" id=\"qoAFnPC@eNf/pXTl:^1s\"><field name=\"PIN\">6</field></shadow></value><value name=\"NUM\"><shadow type=\"math_number\" id=\"pSg7|6Yv:K:UNx1[|jHl\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"HdLezz6H!_L+fAHME@xI\"><field name=\"VAR\">i</field></block></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"qi]7q7oqP8/!]L[::0%1\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"m]jdU|HklQb#tK!qt4Il\"><field name=\"NUM\">5</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></xml>