<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"pf$jic}q-l{7NaPmV/1q\" x=\"-2933\" y=\"-335\"><statement name=\"DO\"><block type=\"group_lcd_init2\" id=\"{z{AzNc(7J.9YNLE^N^K\"><field name=\"TYPE\">16,2</field><field name=\"VAR\">mylcd</field><field name=\"SCL\">SCL</field><field name=\"SDA\">SDA</field><value name=\"device\"><shadow type=\"math_number\" id=\"9z,}W!$34}]US8;]!,hW\"><field name=\"NUM\">0x27</field></shadow></value><next><block type=\"group_lcd_power\" id=\"Qrjm#5dJ.%~7g._k7]Sz\"><field name=\"VAR\">mylcd</field><field name=\"STAT\">backlight</field><next><block type=\"group_lcd_power\" id=\"j(nh@)aaG9*22?R49C?6\"><field name=\"VAR\">mylcd</field><field name=\"STAT\">clear</field></block></next></block></next></block></statement></block><block type=\"group_lcd_print2\" id=\"abWj!6I~)!]/Rqt6B:i}\" x=\"-2936\" y=\"-193\"><field name=\"VAR\">mylcd</field><value name=\"row\"><shadow type=\"math_number\" id=\"Pu]Cv)Iz82RhD5.;*1ab\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow></value><value name=\"column\"><shadow type=\"math_number\" id=\"zq7RDf1)(-$BrPwP^R*0\"><field name=\"NUM\">3</field></shadow></value><value name=\"TEXT\"><block type=\"text\" id=\"#O7(%ET^cg@OZ?9.rH_!\"><field name=\"TEXT\">Hello,world!</field></block></value><next><block type=\"group_lcd_print2\" id=\"HCs?VmK/[+?9W2W1c5Sw\"><field name=\"VAR\">mylcd</field><value name=\"row\"><shadow type=\"math_number\" id=\"}pKs^j0eCsS$0{z[M,vJ\"><field name=\"NUM\">1</field></shadow></value><value name=\"column\"><shadow type=\"math_number\" id=\"[8y,`|1V5Ab(vP8=XIC7\"><field name=\"NUM\">2</field></shadow></value><value name=\"TEXT\"><block type=\"text\" id=\"?QRDJR,.p$JetI,mtOuG\"><field name=\"TEXT\">keyestudio!</field></block></value></block></next></block></xml>