<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\")*e|f=mhX4x6!`$X[:)I\" x=\"-87\" y=\"36\"><statement name=\"DO\"><block type=\"serial_begin\" id=\"9`?W2guQwycw|E#3~~gZ\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\"e96((|b+@MK}`CF=W)/!\"><field name=\"NUM\">9600</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"ir_recv\" id=\"bhT.OaxjF!eJK@+%Flc-\" x=\"-86\" y=\"117\"><field name=\"VAR\">ir_item</field><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"xHV.!bfv7#op,}UmB@h(\"><field name=\"PIN\">11</field></shadow></value><statement name=\"DO\"><block type=\"serial_print_num\" id=\"D%$$EHT_OIy2@CYxo83~\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"new_line\">println</field><field name=\"STAT\">HEX</field><value name=\"CONTENT\"><block type=\"variables_get\" id=\"vn3%$?X~DWj0j3Ujz?A|\"><field name=\"VAR\">ir_item</field></block></value></block></statement></block></xml>