<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"pf$jic}q-l{7NaPmV/1q\" x=\"-3589\" y=\"-329\"><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"?)Fs/ooY5mBMZ-LQSX/_\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"7vDh=n@lMZr_[D~`.6~p\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"R}7IM.@?wf4O-+-%%@:Z\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"l37C?nIzd@T2chi3v2Ly\" x=\"-3589\" y=\"-226\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"j8/yDG|w^wU,z:o*8K;Y\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"+pg#^PzLoi_6*//:d6I6\"><field name=\"BOOL\">HIGH</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"xHbvjW{5@E![Heq}CY;6\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"%`%)@M+GfFq%GBA$?oJE\"><field name=\"NUM\">2000</field></shadow></value><next><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"}0)KH!vgt;7;|3zVkuqO\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\".8MGD~$v}TKAIBsD;4pD\"><field name=\"PIN\">3</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"f)PHNFHDpaDSYo=/}a[*\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"K1n:E4a-nU1=eor)f8t^\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"ZkE@M:htx,[knQUR(U]]\"><field name=\"NUM\">2000</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></xml>