<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"a@j.ja)EEpvF0X0{jPU=\" x=\"-186\" y=\"15\"><statement name=\"DO\"><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"T$:$v31?g!as7ql*6~H}\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"qy!/*8^H/oD?6$lgnI@%\"><field name=\"PIN\">10</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"W0aTH_?vXwbTT[(1AYv1\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"|I~6)Tw;l[m6KkYeZ[M?\" x=\"-185\" y=\"103\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"m~.*jOpRwu~zbguY/$,)\"><field name=\"PIN\">10</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"bLk(H-O!35KY!ld*/eLY\"><field name=\"BOOL\">HIGH</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\",Y$ADT|$^ApSzz$jbEs1\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"6L}OuzxppaiF)ULw~[qx\"><field name=\"NUM\">1000</field></shadow></value><next><block type=\"inout_digital_write2\" id=\"a:/X1*yQ4lyhC07.A73[\"><value name=\"PIN\"><shadow type=\"pins_digital\" id=\"10Vs@(qDg)CWavf@(#aI\"><field name=\"PIN\">10</field></shadow></value><value name=\"STAT\"><shadow type=\"inout_highlow\" id=\"/7R(ztQw3@ESm]6U*]dd\"><field name=\"BOOL\">LOW</field></shadow></value><next><block type=\"controls_delay\" id=\"tANg9H9J[r.#OeAxgOOP\"><field name=\"UNIT\">delay</field><value name=\"DELAY_TIME\"><shadow type=\"math_number\" id=\"SSr4,$n}BDZkG:DXLLV?\"><field name=\"NUM\">1000</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></xml>