<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"a@j.ja)EEpvF0X0{jPU=\" x=\"22\" y=\"20\"><statement name=\"DO\"><block type=\"serial_begin\" id=\"ymE+#F!{e#^=X,)ca(gs\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\"7QCrxkX7md3}.C{T]*b/\"><field name=\"NUM\">9600</field></shadow></value><next><block type=\"variables_declare\" id=\"H|IfGcHp)Q{`%jYX?GSV\"><field name=\"variables_type\">global_variate</field><field name=\"VAR\">val</field><field name=\"TYPE\">int</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"math_number\" id=\"cS%)MHX({oV:2cQ[rkqa\"><field name=\"NUM\">0</field></block></value></block></next></block></statement></block><block type=\"variables_set\" id=\"4TfoGikO!)+;9^AF*BQy\" x=\"21\" y=\"128\"><field name=\"VAR\">val</field><value name=\"VALUE\"><block type=\"serial_parseInt_Float\" id=\"jt$R02)d[@x=J=cO:-+K\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"STAT\">read</field></block></value><next><block type=\"controls_if\" id=\"iAw(ZZ+|UdP|)mr{(D`m\"><value name=\"IF0\"><block type=\"logic_compare\" id=\"4NCiyL))R~u/{^}n02y,\"><field name=\"OP\">EQ</field><value name=\"A\"><block type=\"variables_get\" id=\"Jt6-L]no1aHM_MU[+Pmp\"><field name=\"VAR\">val</field></block></value><value name=\"B\"><block type=\"text_char\" id=\"nVAKChOCSjGUqS[|u1mU\"><field name=\"TEXT\">R</field></block></value></block></value><statement name=\"DO0\"><block type=\"serial_print\" id=\"pzV5Icxf3DU9NJMt%V+[\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"new_line\">println</field><value name=\"CONTENT\"><block type=\"text\" id=\"TT=2@Z]F}%Lp8Q$}DO.?\"><field name=\"TEXT\">Hello World!</field></block></value></block></statement></block></next></block></xml>