<xml version=\"1.2.5\" board=\"Arduino/Genuino Uno\" xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><block type=\"base_setup\" id=\"2NCF0)c^WVcDVCieWwTF\" x=\"-385\" y=\"-56\"><statement name=\"DO\"><block type=\"serial_begin\" id=\"X^~R8%O;7:X_6pe+%%b@\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\"8cIRKs~7=]bCIx]Rae^|\"><field name=\"NUM\">9600</field></shadow></value></block></statement></block><block type=\"ks4wd_ir_r\" id=\"k?y$9nRGT.n]_$$t.Ha}\" x=\"-386\" y=\"28\"><field name=\"VAR\">ir_rec</field><statement name=\"DO\"><block type=\"serial_print_num\" id=\"Hqw7sY8MlTj23`0oFeLd\"><field name=\"serial_select\">Serial</field><field name=\"new_line\">println</field><field name=\"STAT\">HEX</field><value name=\"CONTENT\"><shadow type=\"math_number\" id=\",A.Y=QFLA|s!`K6pT|hB\"><field name=\"NUM\">0</field></shadow><block type=\"variables_get\" id=\"eF},u@6.BJVaeW4(Weh)\"><field name=\"VAR\">ir_rec</field></block></value></block></statement></block></xml>